 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВИТРИН «ВЕНА» С ПРЯМЫМ СТЕКЛОМ
Витрина холодильная Вена ПСН 1,00
Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240
Потребляемая мощность, W.- не более 900
Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 3
Площадь выкладки, м² - 1,65
Полезный объем витрины, дм³ - 450
Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8
Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6212 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 3 шт.
Масса, кг. не более - 200
Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) – 1100, Ширина – 1000, Глубина – 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Витрина холодильная Вена ПСН 1,25

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 900

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 3

Площадь выкладки, м² - 2,15

Полезный объем витрины, дм³ - 560

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6212 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 3 шт.
Масса, кг. не более - 300

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) – 1100, Ширина – 1250, Глубина – 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Витрина холодильная Вена ПСН 1,50
Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 1200

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 3

Площадь выкладки, м² - 2,5

Полезный объем витрины, дм³ - 670

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6212 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 3 шт.
Масса, кг. не более - 300

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) – 1100, Ширина – 1500, Глубина – 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Витрина холодильная Вена ПСВ 0,585
Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 600

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 4

Площадь выкладки, м² - 0,8
Полезный объем витрины, дм³ - 300

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 7
Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6181GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 4 шт.
Масса, кг. не более - 150
Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) - 1310 , Ширина – 585, Глубина – 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Витрина холодильная Вена ПСВ 1,00

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 900

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 4

Площадь выкладки, м² - 2,1

Полезный объем витрины, дм³ - 600

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6212 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 4 шт.
Масса, кг. не более - 290

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) - 1225 , Ширина – 1000, Глубина – 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Витрина холодильная Вена ПСВ 1,25

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 950

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 4

Площадь выкладки, м² - 2,7

Полезный объем витрины, дм³ - 750

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6215 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 4 шт.
Масса, кг. не более - 320

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) – 1225, Ширина – 1250, Глубина - 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Витрина холодильная Вена ПСВ 1,50
Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 1200
Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 4

Площадь выкладки, м² - 3,1
Полезный объем витрины, дм³ - 900

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6217 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 4 шт.
Масса, кг. не более - 380

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) – 1225, Ширина – 1500, Глубина - 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Витрина холодильная Вена ПС4 1,00

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 1100

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 5
Площадь выкладки, м² - 2,5
Полезный объем витрины, дм³ - 750

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6212 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 5 шт.
Масса, кг. не более - 310

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) - 1525 , Ширина – 1000, Глубина – 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Витрина холодильная Вена ПС4 1,25

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 1200
Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 5
Площадь выкладки, м² - 3,2
Полезный объем витрины, дм³ - 930

Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6217 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 5 шт.
Масса, кг. не более - 320

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) – 1525, Ширина – 1250, Глубина - 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется. 
Низ  витрины Вена окрашены порошковой краской, дно (столешница) и внутренние части -нержавеющая сталь AISI 304, полочки стеклянные. 
Цвет витрины можно подобрать по каталогу RAL (изменение цвета на цену не влияет).

Витрины Вена имеют динамическое охлаждение и полностью охлаждаемый внутренний объем.

Переднее стекло витрины, для облегчения уборки, откатное.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВИТРИН «ВЕНА» С ГНУТЫМ СТЕКЛОМ
Витрина холодильная Вена 0,90

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более  900

Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 4
Площадь выкладки, м² - 1,45
Полезный объем витрины, дм³ - 250
Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6212 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 3 шт.
Масса, кг. не более - 180

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) – 1225, Ширина – 900, Глубина – 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Витрина холодильная Вена 1,00

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более  900
Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 4

Площадь выкладки, м² - 1,5
Полезный объем витрины, дм³ - 280
Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6212 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 4 шт.
Масса, кг. не более - 220

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) - 1225 , Ширина – 1000, Глубина – 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Витрина холодильная Вена 1,25

Напряжение питания частотой 50 Гц, V. - от 220 до 240

Потребляемая мощность, W.- не более 900
Температура внут. объема (при температуре окружающей среды от 14(С до 25(С) - от 0(С до 8(С

Количество уровней выкладки – 4

Площадь выкладки, м² - 2,3
Полезный объем витрины, дм³ - 360
Расход электроэнергии (за сутки при температуре окружающего воздуха 25(С, кВт ч) - не более 8

Мотор компрессор - Embraco Aspera NEK 6215 GK (R-404a)
Электронный блок управления - Eliwell ID 974
Светодиодные лампы освещения полок и столешницы - 4 шт.
Масса, кг. не более - 250

Габаритные размеры витрины, ( 4 мм: Высота (с опорными ножками) – 1225, Ширина – 1250, Глубина - 750
Автоматическая оттайка витрины и удаление (испарение) конденсата – имеется.
Низ  витрины Вена окрашены порошковой краской, дно (столешница) и внутренние части -нержавеющая сталь AISI 304, полочки стеклянные. 
Цвет витрины можно подобрать по каталогу RAL (изменение цвета на цену не влияет).

Витрины Вена имеют динамическое охлаждение и полностью охлаждаемый внутренний объем.

Переднее стекло витрины, для облегчения уборки, откатное.

Наружные и внутренние детали витрины «Вена» могут быть окрашены в любые цвета по RAL каталогу и дополнительно покрыты слоем износостойкого лака, дно витрины выполнено из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 202, полочки стеклянные, верхняя крышка витрины окрашенная.

Витрины серии «Вена» имеют динамическое охлаждение в полностью охлаждаемом внутреннем объеме витрины при минимальной разнице температуры по полкам.

Освещение осуществляется с помощью 4-х светодиодных светильников, установленных над каждой полкой.

 Внимание!

Для облегчения сервисного обслуживания и ремонта, витрины «Вена» имеют легко съемный  холодильный агрегат. 
